

1.Mapa logico


2. Configuracion red del diagrama  
 -Cambiar la red de las maquinas por EXAM211




-Configurar tarjetas de red

Microtick


Windows server2012  




Windows 7  




Ubuntu 16 server




3. Comprobacion del funcionamiento









W7 🡪  






W2012🡪


Ub16 🡪

Microtik 🡪




4. Configurar servidor DHCP en Equipo 3








Reservas equipo 2 🡪

5. Configuracion red y comprobación del funcionamiento

Equipo 1🡪  


Equipo2🡪

Muestra en servidor DHCP 