Qué información nos muestran estos comandos de enrutamiento:

|  |  |
| --- | --- |
| Comando | Utilidad |
| Router1# show ip route | Mostrar Tabla de enrutamiento |
| Router1# debug ip routing | Comienza debuging para enrutamiento ip y se muestran los cambios de ip route |
| Router1# undebug all | Deshabilitar debugging |
| Router1# undebug ip routing | Deshabilitar debuging para ip routing |
| Router1(config-if)# clock rate 64000 | Habilitar reloj DCE en interfaz serial |