**Práctica Direccionamiento IPs – Simulación en Packet Tracer.**

SMR2 – SR

**Haciendo uso de la siguiente red:**

**10.0.0.1/16**

Configurar una red en Packet Tracer de 6 host en ***topología de estrella***, mediante un *switch* con las siguientes IPs:

**Equipo 1: primer IP disponible.**

**Equipo 2: segunda IP disponible.**

**Equipo 3: última IP disponible.**

**Equipo 4: penúltima IP disponible.**

**Equipo 5: IP con misma máscara pero fuera de nuestra red.**

**Equipo 6: Cualquier otra IP de nuestra red.**

Hacer un ping (paquete ICMP) entre los host para comprobar la conectividad.